Calidad:
1. La primera de toma de humedad es al momento de llegar la semilla a planta. Y luego va teniendo varias tomas de humedad de muestras hasta llegar a la necesaria. (registros visualizados) La humedad corte se verifica según tabla en oficina de humedad.
2. Con la limpieza y mantención de las maquinas, queda registrado en manifold limpieza y proceso teniendo que ser visualizado y aprobado por control de calidad.
3. Se llega a la humedad corte utilizando ventilador y quemadores según la necesidad de cada semilla, y de acuerdo los protocolos que se visualizan.
4. No, varía según semilla, variedad, humedad de llegada, y variables.
5. Nos muestra archivador con manifold de control de secado y temperaturas, pero se ve que faltan firmas de encargado en algunas hojas.
